# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φορητό δισκοπρίονο |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 5.000
Μέγιστο βάθος κοπής
Στη φαλτσογωνιά 0° | mm | 57
Στη φαλτσογωνιά 45° | mm | 41
Κλείδωμα του άξονα |  | ●
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 134 x 280
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 165
Μέγιστο πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,8
Ελάχιστο πάχος στελέχους δίσκου | mm | 0,9
Οπή υποδοχής | mm | 20
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C