# 제품 사양

원형톱 |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 FC1 2..‎
정격 전압 | V | 18
무부하 속도A) | min-1 | 5,000
최대 절단 깊이
마이터각 0°일 때 | mm | 57
마이터각 45°일 때 | mm | 41
스핀들 잠금장치 |  | ●
베이스 플레이트 치수 | mm | 134 x 280
톱날 직경 | mm | 165
최대 두께 | mm | 1.8
최소 두께 | mm | 0.9
내경 | mm | 20
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 3.2 – 4.3
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | -20...+50
권장 배터리 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한