# Dati tecnici

Sega circolare |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tensione nominale | V | 18
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 5000
Profondità di taglio max.
con angolo obliquo di 0° | mm | 57
con angolo obliquo di 45° | mm | 41
Bloccaggio dell’alberino |  | ●
Dimensioni della piastra di base | mm | 134 x 280
Diametro lama | mm | 165
Spessore max. del corpo lama | mm | 1,8
Spessore min. del corpo lama | mm | 0,9
Foro di attacco | mm | 20
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C