# Dados técnicos

Serra circular manual |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tensão nominal | V | 18
Nº de rotações em vazioA) | rpm | 5000
Máx. profundidade de corte
com ângulo de meia-esquadria de 0° | mm | 57
com ângulo de meia-esquadria de 45° | mm | 41
Trava do eixo |  | ●
Dimensões placa base | mm | 134 x 280
Diâmetro da lâmina de serra | mm | 165
Espessura máx. do corpo da serra | mm | 1,8
Mín. espessura do corpo da serra | mm | 0,9
Furo de centragem | mm | 20
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | -20...+50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C