# Mode pengoperasian

##

- Sesuaikan kedalaman pemotongan dengan ketebalan benda kerja. Mata gergaji hanya boleh melampaui bagian bawah dari benda kerja maksimal setinggi satu gigi.

Lepaskan tuas pengencang (7). Untuk kedalaman pemotongan yang lebih kecil, tarik gergaji dari pelat dasar (15), untuk kedalaman pemotongan yang lebih besar, tekan gergaji ke arah pelat dasar (15). Setel ukuran yang diinginkan pada skala kedalaman pemotongan. Kencangkan kembali tuas pengencang (7).

Kekencangan tuas (7) bisa diatur kembali. Untuk melakukannya, lepaskan tuas (7) kemudian kencangkan kembali tuas setidaknya 30° berlawanan arah jarum jam.

##

Perkakas listrik sebaiknya diletakkan pada bagian depan dari kap pelindung (17).

Kendurkan tuas penjepit untuk penyetelan awal sudut mitre (9). Gerakkan mesin gergaji ke samping. Atur ukuran yang diinginkan pada skala (8). Kencangkan kembali tuas pengencang (9).

Catatan: Kedalaman pemotongan lebih kecil dari nilai yang ditampilkan pada skala kedalaman pemotongan (20).

##

Tanda pemotongan (12) menunjukkan posisi mata gergaji ketika membuat potongan segi empat.

Untuk melakukan pemotongan yang tepat, dekatkan mesin gergaji bundar pada benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Sebaiknya lakukan uji coba pemotongan terlebih dulu.