# Ibrugtagning

##

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For ibrugtagning af el-værktøjet skal du først aktivere kontaktspærren (2) og derefter trykke på tænd/sluk-kontakten (1) og holde den inde.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-kontakten (1) igen.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-kontakten (1) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

##

Lampen (10) lyser, når tænd/sluk-kontakten (1) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan oplyses under dårlige lysforhold.

##

En integreret udløbsbremse forkorter savklingens efterløb, efter at el-værktøjet er slukket.

##

Lithium-ion-batteriet er beskyttet mod dybafladning via elektronisk cellebeskyttelse (ECP). Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig ikke mere.