# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยวงเดือน |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 FC1 2..‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่าA) | นาที–1 | 5000
ความลึกการตัด สูงสุด
สำหรับมุมเอียง 0° | มม. | 57
สำหรับมุมเอียง 45° | มม. | 41
ล็อคแกน |  | ●
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 134 x 280
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | มม. | 165
ความหนาใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 1,8
ความหนาใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 0,9
รูติดตั้ง | มม. | 20
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014B) | กก. | 3.2 – 4.3
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20−25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C