# Установка/смена пильного диска

- До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному полотну может привести к травме.

- Ни в коем случае не применяйте шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте.

##

Обзор рекомендуемых пильных полотен Вы найдете в конце настоящего руководства.

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.

- Нажимайте на кнопку фиксации шпин‌деля (4) только при остановленном шпин‌деле. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (27) зажимной винт (26) в направлении вращения ➊.

- Откиньте маятниковый защитный кожух (14) назад и крепко держите его.

- Снимите прижимной фланец (25) и пильный диск (24) со шпинделя пилы (22).

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Очистите пильный диск (24) и все монтируемые зажимные детали.

- Откиньте маятниковый защитный кожух (14) назад и крепко держите его.

- Установите пильный диск (24) на опорный фланец (23). Направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на маятниковом защитном кожухе (14).

- Установите зажимной фланец (25) и вкрутите зажимной винт (26) в направлении вращения ➋. Следите за правильным монтажным положением опорного фланца (23) и зажимного фланца (25).

- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.

- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (27) зажимной винт (26) в направлении вращения ➋. Момент затяжки должен составлять 6–9 Н·м, что соответствует затяжке от руки плюс ¼ оборота.