# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

## ช่องพ่นขี้กบ (ดูภาพประกอบ B)

ช่องพ่นขี้กบ (18) สามารถหมุนได้อย่างอิสระ

ที่ช่องพ่นขี้กบ (18) คุณสามารถเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. หรือกล่องเก็บฝุ่น/เก็บขี้เลื่อย (28) เข้ากับข้อต่อท่อดูดออกได้

เพื่อให้ดูดฝุ่นออกได้ดีที่สุด ต้องทำความสะอาดช่องพ่นขี้กบ (18) เป็นประจำ

## การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

เชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น (29) เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์ประกอบ) กรุณาดูภาพรวมการเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นต่างๆ ในตอนท้ายของคู่มือการใช้งาน

เครื่อง‌ดูดฝุ่นต้องเหมาะสำหรับใช้ดูด‌วัสดุ‌ที่จะทำงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ