# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้า ในขั้นแรกให้กดปุ่มล็อคไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน (2) และจากนั้นจึงกดสวิทช์เปิด-ปิด (1)

ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (1)

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (1) ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาปฏิบัติงาน

##

ไฟ (10) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (1) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

##

เบรกหนีศูนย์ซึ่งติดตั้งในตัวช่วยลดระยะเวลาวิ่งต่อของใบเลื่อยหลังจากปิดเครื่องมือไฟฟ้าแล้ว

##

"Electronic Cell Protection (ECP)" ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่‌ลิเธียม ไอออน จ่ายกระแสไฟฟ้าออกลึก เมื่อ‌แบตเตอรี่แพ็ค‌หมด‌ไฟ วงจร‌ป้องกัน‌จะ‌ดับ‌สวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือ‌ที่‌ใส่‌อยู่‌จะ‌ไม่‌หมุน‌ต่อ