# Montage/changement de la lame de scie

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie. Lors d’un contact avec la lame de scie, il y a un risque de blessures.

- N’utilisez jamais de roues abrasives comme accessoire de travail.

- N’utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d’utilisation et sur l’outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847‑1 et qui disposent du marquage correspondant.

- N’utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d’utilisation et aux données techniques inscrites sur l’outil électroportatif.

##

Vous trouverez une vue d’ensemble des lames de scie recommandées à la fin de cette notice d’utilisation.

##

Pour changer de lame, le mieux est de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du carter moteur.

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et maintenez-le enfoncé.

- N’actionnez la touche de blocage de broche (4) que lorsque la broche d’entraînement est à l’arrêt. L’outil électroportatif risque sinon d’être endommagé.

- Dévissez avec la clé mâle pour vis à six pans creux (27) la vis de serrage (26) dans le sens de rotation ➊.

- Rabattez vers l’arrière le capot de protection à mouvement pendulaire (14) et tenez-le fermement.

- Dégagez le flasque de serrage (25) et la lame de scie (24) de la broche d’entraînement (22).

##

Pour changer de lame, le mieux est de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du carter moteur.

- Nettoyez la lame de scie (24) et toutes les pièces de fixation.

- Basculez le capot de protection à mouvement pendulaire (14) vers l’arrière et tenez-le fermement.

- Placez la lame de scie (24) sur la bride porte-outil (23). Le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) et la flèche indiquant le sens de rotation sur le capot de protection pendulaire (14) doivent coïncider.

- Placez le flasque de serrage (25) et vissez la vis de serrage (26) dans le sens de rotation ➋. Veillez à bien positionner le flasque porte-lame (23) et le flasque de serrage (25).

- Appuyez sur le bouton de blocage de broche (4) et maintenez-le enfoncée.

- À l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (27), serrez la vis de serrage (26) dans le sens de rotation ➋. Le couple de serrage doit être de 6 à 9 Nm, ce qui correspond à un serrage manuel ferme + ¼ de tour.