# Технички податоци

Рачна кружна пила |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Номинален напон | V | 18
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 5000
Макс. длабочина на резот
при агол на косо сечење 0° | mm | 57
при агол на косо сечење 45° | mm | 41
Блокада за вретеното |  | ●
Димензии на основната плоча | mm | 134 x 280
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 165
Макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,8
Мин. дебелина на сечилото на пилата | mm | 0,9
Отвор за прифатот | mm | 20
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C