# Tekniska data

Handcirkelsåg |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Märkspänning | V | 18
TomgångsvarvtalA) | slag/min | 5000
Max. sågdjup
vid geringsvinkel 0° | mm | 57
vid geringsvinkel 45° | mm | 41
Spindellåsning |  | ●
Mått fotplatta | mm | 134 x 280
Sågbladsdiameter | mm | 165
Max. stambladstjocklek | mm | 1,8
Min. stambladstjocklek | mm | 0,9
Fästhål | mm | 20
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C