# مشخصات فنی

اره گرد دستی |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 FC1 2..‎
ولتاژ نامی | V | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | ‎5'000‎
حداکثر عمق برش
در زاویه مورب ‎0° | mm | 57
در زاویه مورب ‎45° | mm | 41
قفل کننده محور دستگاه |  | ●
ابعاد صفحه پایه | mm | ‎134 x 280‎
قطر تیغه اره | mm | 165
حداکثر ضخامت تیغه اره | mm | 1,8
حداقل ضخامت تیغه اره | mm | 0,9
سوراخ نگه دارنده | mm | 20
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎‏B) | kg | ‎3,2 – 4,3
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎-20...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V...‎ ‎≥ 4,0 Ah‎ ProCORE18V... ‎≥ 4,0 Ah‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 5.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C