# Sette på / bytte sirkelsagblad

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring. Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

- Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved berøring av sagbladet er det fare for skader.

- Bruk aldri slipeskiver som innsatsverktøy.

- Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847‑1 og tilsvarende markert.

- Bruk bare sagblad som tilsvarer de tekniske dataene i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet.

##

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne veiledningen.

##

Når du skal bytte verktøy, er det best å legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Trykk på spindellåseknappen (4), og hold den inne.

- Du må bare trykke på spindellåseknappen (4) når sagspindelen er stoppet. Elektroverktøyet kan ta skade hvis det velter.

- Skru spennskruen (26) ut i dreieretningen ➊ med unbrakonøkkelen (27).

- Sving pendelvernedekselet (14) tilbake, og hold det fast.

- Ta spennflensen (25) og sagbladet (24) fra sagspindelen (22).

##

Når du skal bytte verktøy, er det best å legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Rengjør sagbladet (24) og alle fastspenningsdelene som skal monteres.

- Sving pendelvernedekselet (14) tilbake, og hold det fast.

- Sett sagbladet (24) på festeflensen (23). Tennenes sageretning (pilretningen på sagbladet) og dreieretningspilen på vernedekselet (14) må stemme overens.

- Sett på spennflensen (25), og skru inn spennskruen (26) i dreieretningen ➋. Vær oppmerksom på riktig monteringsposisjon for festeflensen (23) og spennflensen (25).

- Trykk på spindellåseknappen (4), og hold den inne.

- Stram spennskruen (26) i dreieretningen ➋ med unbrakonøkkelen (27). Tiltrekkingsmomentet skal være 6–9 Nm, noe som tilsvarer fingerstramt i tillegg til ¼ omdreining.