# Техникалық мәліметтер

Қол дискілік арасы |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Номиналды кернеу | В | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин–1 | 5000
Макс. кесік тереңдігі
0° еңіс бұрышында | мм | 57
45° еңіс бұрышында | мм | 41
Шпиндель бекіткіші |  | ●
Тірек тақтасының өлшемдері | мм | 134 x 280
Ара дискісінің диаметрі | мм | 165
Тіреуіш дискінің макс. қалыңдығы | мм | 1,8
Тіреуіш дискінің мин. қалыңдығы | мм | 0,9
Бекіткіш саңылау | мм | 20
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 3,2 – 4,3
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 5.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген