# Technické údaje

Ruční okružní pila |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Jmenovité napětí | V | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 5 000
Max. hloubka řezu
při pokosovém úhlu 0° | mm | 57
při pokosovém úhlu 45° | mm | 41
Aretace vřetena |  | ●
Rozměry základní desky | mm | 134 × 280
Průměr pilového kotouče | mm | 165
Max. tloušťka těla kotouče | mm | 1,8
Min. tloušťka těla kotouče | mm | 0,9
Upínací otvor | mm | 20
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.