# Tehnički podaci

Ručna kružna pila |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nazivni napon | V | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min-1 | 5000
Maks. dubina rezanja
kod kuta kosog rezanja 0° | mm | 57
kod kuta kosog rezanja 45° | mm | 41
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 134 x 280
Promjer lista pile | mm | 165
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,9
Stezni otvor | mm | 20
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu C) i kod skladištenja | °C | -20...+50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.