# การใส่/การเปลี่ยนใบเลื่อย

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- สวม‌ถุงมือ‌ป้องกัน‌อันตรายเมื่อ‌ติดตั้งใบเลื่อย การ‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย‌จะ‌ทำให้‌บาดเจ็บ‌ได้

- อย่านำ‌จานขัดมาใช้‌เป็น‌เครื่องมือ‌อย่าง‌เด็ดขาด

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น

- ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น

##

กรุณาดูภาพรวมของใบเลื่อยที่แนะนำในตอนท้ายของคู่มือการใช้งาน

##

เมื่อ‌ต้องการ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌ตัด ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌โดย‌กลับ‌เอา‌ด้าน‌หัว‌ของ‌ที่ครอบ‌มอเตอร์‌ลง

- กดปุ่มล็อคแกน (4) และกดค้างไว้

- กดปุ่มล็อคแกน (4) เมื่อใบเลื่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (27) ขันโบลท์ยึด (26) ออกโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➊

- กระดกกระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ (14) ไปด้านหลังและจับไว้ให้แน่น

- ถอดน๊อตยึด (25) และใบเลื่อย (24) ออกจากแกนเครื่อง (22)

##

เมื่อ‌ต้องการ‌เปลี่ยน‌เครื่องมือ‌ ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของ‌ที่ครอบ‌มอเตอร์‌ลง

- ทำความสะอาดใบเลื่อย (24) และชิ้นส่วนยึดหนีบที่จะติดตั้งทั้งหมด

- กระดกกระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ (14) ไปด้านหลังและจับไว้ให้แน่น

- ประกบใบเลื่อย (24) เข้ากับน๊อตรอง (23) ทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) และทิศทางหมุนของลูกศรที่แสดงบนกระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ (14)

- ประกอบน๊อตยึด (25) และขันโบลท์ยึด (26) เข้าโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➋ ตรวจสอบให้น๊อตรอง (23) และน๊อตยึด (25) อยู่ในตำแหน่งประกอบที่ถูกต้อง

- กดปุ่มล็อคแกน (4) และกดค้างไว้

- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม (27) ขันโบลท์ยึด (26) เข้าให้แน่นโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ➋ แรงบิดการขันควรอยู่ระหว่าง 6–9 นิวตันเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับการหมุนด้วยมือจนตึงบวก ¼ รอบ