# Thông số kỹ thuật

Cưa Dĩa |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Điện thế danh định | V | 18
Tốc độ không tảiA) | min-1 | 5000
Công suất cắt tối đa
ở góc vát chéo 0° | mm | 57
ở góc vát chéo 45° | mm | 41
Khóa trục |  | ●
Các kích thước chân đế khuôn bao | mm | 134 x 280
Đường kính lưỡi cưa | mm | 165
Độ dày lưỡi cưa, tối đa | mm | 1,8
Độ dày lưỡi chính tối thiểu | mm | 0,9
Lổ lắp vào | mm | 20
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | -20...+50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Được đo ở 20−25 °C với pin GBA 18V 5.0Ah.

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C