# Технічні дані

Ручна дискова пилка |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Номінальна напруга | В | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 5000
макс. глибина розпилювання
при куті розпилювання 0° | мм | 57
при куті розпилювання 45° | мм | 41
Фіксатор шпинделя |  | ●
Розміри опорної плити | мм | 134 x 280
Діаметр пиляльного полотна | мм | 165
макс. товщина центрального диска | мм | 1,8
мін. товщина центрального диска | мм | 0,9
Посадочний отвір | мм | 20
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 3,2 – 4,3
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 4,0 A·год ProCORE18V... ≥ 4,0 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.