# Introduzir/substituir o disco da serra circular

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de lesões no caso de um contacto com o disco de serra.

- Nunca utilizar discos abrasivos como ferramentas de trabalho.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica.

##

Encontra um resumo dois discos de serra recomendados no final destas instruções.

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (4).

- Só acione a tecla de bloqueio do veio (4) com o veio de retificação parado. Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

- Desaperte com a chave sextavada interior (27) o parafusos tensor (26) no sentido de rotação ➊.

- Vire a tampa de proteção pendular (14) para trás e segure a mesma.

- Retire o flange de admissão (25) e o disco de serra (24) do veio da serra (22).

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Limpe o disco de serra (24) e todos os meus elementos de aperto a montar.

- Vire a tampa de proteção pendular (14) para trás e segure a mesma.

- Coloque o disco de serra (24) no flange de admissão (23). O sentido de corte dos dentes (sentido das setas no disco de serra) e a seta do sentido de rotação na tampa de proteção pendular (14) têm de coincidir.

- Coloque o flange de admissão (25) e aperte o parafuso tensor (26) no sentido de rotação ➋. Certifique-se da posição de montagem correta do flange de admissão (23) e do flange de aperto (25).

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (4).

- Com uma chave de sextavado interior (27), aperte o parafuso de aperto (26) no sentido de rotação ➋. O binário de aperto deve ser de 6–9 Nm, o que corresponde ao aperto manual mais ¼ de volta.