# Datos técnicos

Sierra circular portátil |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tensión nominal | V | 18
Número de revoluciones de ralentíA) | min-1 | 5000
Máx. profundidad de corte
con ángulo de inglete 0° | mm | 57
con ángulo de inglete 45° | mm | 41
Bloqueo del husillo |  | ●
Dimensiones de placa base | mm | 134 x 280
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 165
Máx. grosor del disco base | mm | 1,8
Mín. grosor de la hoja base | mm | 0,9
Diámetro del orificio | mm | 20
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20...+50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C