# Introduzir/substituir o disco de serra circular

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de lesões no caso de contato com o disco de serra.

- Jamais usar discos abrasivos como ferramentas de trabalho.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica.

##

No final desta instrução de serviço encontra‑se uma vista geral dos discos de serra recomendadas.

##

Para trocar o disco de serra, é recomendável apoiar a ferramenta elétrica sobre o lado do motor.

- Pressionar a tecla de bloqueio do veio (4) e manter premida.

- Acionar a tecla de bloqueio do veio (4) apenas com o veio de serra parado. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

- Desapertar com a chave sextavada interior (27) o parafuso de fixação (26) no sentido ➊.

- Oscilar a capa de proteção pendular (14) para trás e segurar a mesma.

- Retire o flange de aperto (25) e o disco de serra (24) do veio da serra (22).

##

Para trocar o disco de serra, é recomendável apoiar a ferramenta elétrica sobre o lado do motor.

- Limpar o disco de serra (24) e todas as peças de fixação.

- Oscilar a capa de proteção pendular (14) para trás e segurar a mesma.

- Colocar o disco de serra (24) no flange de admissão (23). O sentido de corte dos dentes (direção da seta no disco da serra) e a seta da direção de rotação da cobertura de proteção pendular (14) têm de coincidir.

- Coloque o flange de aperto (25) e aperte o parafuso de fixação (26) no sentido de rotação ➋. Prestar atenção à posição de montagem do flange de admissão (23) e do flange de aperto (25).

- Pressionar a tecla de bloqueio do veio (4) e manter premida.

- Aperte com a chave sextavada interior (27) o parafuso de fixação (26) no sentido de rotação ➋. O torque de aperto deve ser de 6–9 Nm, o que significa à mão e mais um ¼ de volta.