# Driftstart

##

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För idrifttagning av elverktyget skjuter du först startspärren (2) mot mitten och tryck därefter på strömbrytaren (1) och håll den intryckt.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (1).

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (1) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

##

Lampan (10) lyser vid lätt eller helt nedtryckt strömbrytare (1) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

##

En integrerad spillbroms förkortar eftersläpningen av sågbladet efter att elverktyget stängts av.

##

Lithiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom Electronic Cell Protection (ECP). Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar inte längre.