# Tekniske data

Håndsirkelsag |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nominell spenning | V | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 5000
Maks. sagedybde
ved gjæringsvinkel 0° | mm | 57
ved gjæringsvinkel 45° | mm | 41
Spindellås |  | ●
Mål på grunnplate | mm | 134 x 280
Sagbladdiameter | mm | 165
Maks. stambladtykkelse | mm | 1,8
Min. stambladtykkelse | mm | 0,9
Festehull | mm | 20
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C