# 所有圆锯的安全说明

##

- 危险:让手始终远离锯割区域和锯片。另一只手始终握住辅助手柄或电动机机壳。如果双手都握住圆锯,就不会切到手。

- 不得接触工件的下面。护罩不能防止工件下方锯片的危险

- 将锯割深度调至工件的厚度。能看到在工件下方露出的锯齿应不到一个齿高。

- 不得手持工件或将工件架在腿上进行锯割,应将工件固定在一个稳定的平台上。适当支撑工件对减少人身伤害、锯片卡住或操作失控是至关重要的。

- 当在锯割附件可能触及暗线的场合进行操作时,要通过绝缘握持面握持工具。锯割附件碰到 带电导线会使工具外露的金属零件带电而使操作者受到电击。

- 当锯割时,始终使用劈锯靠栅和直边导向器。这样会改善锯割精度并减小锯片卡住的几率。

- 始终使用具有正确轴孔尺寸和形状(方形或圆形)的锯片。如果锯片与圆锯夹装部件不符将引起偏心运转而导致失控。

- 不得使用损坏的或尺寸不符的垫圈或螺栓。为达到最佳操作性能并确保安全操作,锯片垫圈及螺栓是为所使用的圆锯专门设计的。

##

- 回弹是当锯片受挤压、被卡住或偏离中心时受到的突然反作用,使圆锯不受控制地抬起并脱离工件冲向操作者。

- 当锯片受挤压或被收拢的切口紧紧卡住时,锯片堵转且电动机反作用力驱使整机向操作者快速弹回。

- 如果锯片发生扭曲或偏离锯割面,锯片后边缘上的锯齿会挖入木材上表面从而使锯片爬出切口并向操作者回弹。

回弹是误用圆锯和/或不正确操作步骤或条件导致的结果,采取以下适当预防措施能避免回弹:

- 双手紧握圆锯的把手,双臂放置得能抵住回弹力。身体处于圆锯的任意一侧,不要对准锯片。回弹会导致圆锯向后弹起,但如果采取适当的防备措施,操作者可以控制住回弹力。

- 当锯片卡住,或因任何原因导致锯割中断时,释放开关扳机并保持圆锯在材料中不移动,直到锯片完全停止。不得在锯片处于运转或可能发生回弹的情况下尝试将圆锯从工件中移出或向 后拉动圆锯。调查并采取纠正措施以消除锯片卡住的原因。

- 当在工件中重新起动圆锯时,将锯片对准切口而不使锯齿插入材料中。如果锯片卡住了,工具重新起动时,锯片会爬出工件或从工件上回弹。

- 支撑大型板料以减少锯片受挤压和回弹的风险。大型板料会因自重而下垂,支撑物必须放置在板料下面的两侧,靠近锯割线和板料边缘。

- 不得使用不锋利的或安装不当的锯片。没有开锋的或安装不当的锯片会形成窄小的切口,从而导致过度摩擦、锯片卡住和回弹。

- 锯割之前,必须旋紧和紧固锯割深度和倾斜角调节锁定钮。如果锯割时锯片调节器发生移动,可能会引起锯片卡住和回弹。

- 当对现存墙体或其他盲区进行锯割时要格外小心。伸出的锯片可能锯割到会引起回弹的物体。

##

- 每次使用前,检查下护罩闭合是否自如。如果下护罩不能自如活动并迅速闭合,则不得操作圆锯。不得将下护罩夹住或系绑在开启位置。如果圆锯意外跌落,下护罩可能会弯曲变形,用回缩手柄抬起下护罩,确信在任何锯割角度和深度下护罩活动自如,且不会触及锯片或任何其他零件。

- 检查下护罩弹簧的工作情况,如果护罩及弹簧不能正常工作,必须在使用前对其进行维修。下护罩可能因零件损害、胶质沉积或废屑堆积而运动迟缓。

- 仅当特殊锯割,例如“插入式锯割”和“组合式锯割”,才可用手动方式抬起下护罩。用回缩手柄抬起下护罩,一旦锯片进入到锯割材料就必须立即释放下护罩。对所有其他锯割作业,下护罩应自动工作。

- 在把圆锯放置在工作台或地上之前,应始终察看下护罩是否遮住锯片。没有防护的、惯性运转的锯片会引起圆锯后退,锯割到其行程上的任何物体。要考虑到开关释放后锯片停下来的时间。

##

- 不要用手抓握排屑槽。 可能会被旋转部件伤到。

- 不要在头顶操作电锯。 此时您无法完全控制电动工具。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。使用双手才能够稳定地操作电动工具。

- 本电动工具不适合固定式操作。不可以把本机器固定在锯台上使用.

- 在非直角切入时确保电锯的导板不会侧移。 侧移可能会导致锯片夹住并因此而回弹。

- 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

- 不要使用高速钢锯片。此类锯片容易折断。

- 不要锯切铁族金属。 带火星的切屑可能会点燃粉尘吸尘器。

- 请佩戴防尘面具。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 只能将此充电电池用在制造商的产品中。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。