# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่น‌ได้‌ต้อง‌เคลื่อนไหว‌ไปมา‌ได้‌อย่าง‌อิสระ‌และ‌ปิด‌ได้‌โดย‌อัตโนมัติ‌ตลอด‌เวลา ดังนั้น‌ต้อง‌รักษา‌บริเวณ‌รอบๆ กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ให้‌สะอาด‌อยู่เสมอ เอาฝุ่นและเศษผงออกโดยใช้แปรงปัด

ใบเลื่อย‌ที่‌ไม่ได้‌เคลือบ‌สามารถ‌ใช้‌น้ำมัน‌ที่‌ไม่มี‌กรด‌ทา‌บางๆ เพื่อ‌ป้องกัน‌สนิม ต้อง‌เช็ด‌น้ำมัน‌ออก‌ก่อนใช้‌ใบเลื่อย มิฉะนั้น‌น้ำมัน‌จะ‌เปื้อน‌ไม้‌ทำให้‌สกปรก‌ได้

เศษเหลือ‌ของ‌ยางไม้‌และ‌กาว‌บน‌ใบเลื่อย‌ทำให้‌ตัด‌ได้‌ไม่ดี ดังนั้น‌ให้‌ทำ‌ความ‌สะอาด‌ใบเลื่อย‌ทันที‌หลัง‌ใช้งาน