# Технические данные

Ручная дисковая пила |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Номинальное напряжение | В | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 5000
Макс. глубина пропила
При угле пиления 0° | мм | 57
При угле пиления 45° | мм | 41
Фиксатор шпинделя |  | ●
Размеры опорной плиты | мм | 134 x 280
Диаметр пильного диска | мм | 165
Макс. толщина центральной части пильного диска | мм | 1,8
Мин. толщина центральной части пильного диска | мм | 0,9
Диаметр посадочного отверстия шлифовального круга | мм | 20
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 3,2 – 4,3
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ≥ 4,0 А·ч ProCORE18V... ≥ 4,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.