# Isætning/skift af rundsavklinge

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

- Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres. Berøring med savklingen er forbundet med kvæstelsesfare.

- Brug aldrig slibeskiver som indsatsværktøj.

- Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning og på elværktøjets typeskilt, og som er kontrolleret og mærket tilsvarende iht. EN 847‑1.

- Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning og på elværktøjets typeskilt.

##

Du finder en oversigt over anbefalede savklinger i slutningen af denne vejledning.

##

Ved skift af værktøj anbefales det at lægge el-værktøjet på forsiden af motorhuset.

- Tryk på spindelåseknappen (4), og hold den inde.

- Aktivér kun spindellåseknappen (4), når savspindlen står stille. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

- Skru med unbrakonøglen (27) spændeskruen (26) ud i drejeretning ➊.

- Sving pendulbeskyttelsesskærmen (14) tilbage, og hold den fast.

- Tag spændeflangen (25) og savklingen (24) af savspindlen (22).

##

Ved skift af værktøj anbefales det at lægge el-værktøjet på forsiden af motorhuset.

- Rengør savklingen (24) og alle spændedele, der skal monteres.

- Sving pendulbeskyttelsesskærmen (14) tilbage, og hold den fast.

- Sæt savklingen (24) på holdeflangen (23). Tændernes skæreretning (pilenes retning på savklingen) og retningspilen på pendulbeskyttelsesskærmen (14) skal stemme overens.

- Sæt spændeflangen (25) på, og skru spændeskruen (26) fast i drejeretningen ➋. Sørg for, at holdeflange (23) og spændeflange (25)monteres korrekt.

- Tryk på spindelåseknappen (4), og hold den inde.

- Spænd med unbrakonøglen (27) spændeskruen (26) fast i drejeretningen ➋. Tilspændingsmomentet skal være 6-9 Nm, hvilket svarer til håndfast plus ¼ omdrejning.