# รูปแบบการทำงาน

##

- ปรับความลึกการตัดให้เหมาะกับความหนาของชิ้นงาน ฟันเลื่อย‌ควร‌โผล่ยื่น‌ออกมา‌ทาง‌ด้านล่าง‌ของ‌ชิ้นงาน‌น้อยกว่า‌หนึ่ง‌ฟันเต็ม

คลายคันหนีบ (7) ออก สำหรับความลึกการตัดน้อย ให้ดึงเครื่องเลื่อยออกห่างจากแผ่นฐาน (15) สำหรับความลึกการตัดมาก ให้ดันเครื่องเลื่อยเข้าหาแผ่นฐาน (15) ปรับ‌ความลึก‌การตัด‌ที่‌ต้องการ‌ที่‌มาตรา‌ส่วน‌ความลึก‌การตัด ขันคันหนีบ (7) กลับเข้าให้แน่น

แรงขันตึงของคันหนีบ (7) สามารถปรับซ้ำได้ เมื่อต้องการปรับซ้ำ ให้ขันคันหนีบ (7) ออกและขันกลับเข้าอีกครั้งโดยหมุนเอียงอย่างน้อย 30° ในทิศทวนเข็มนาฬิกา

##

ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของกระบังป้องกันใบเลื่อย (17) ลง

คลายคันหนีบสำหรับการเลือกมุมเอียงล่วงหน้า (9) เอียงเครื่องเลื่อยไปทางด้านข้าง ปรับขนาดที่ต้องการที่มาตราส่วน (8) ขันคันหนีบ (9) กลับเข้าให้แน่น

หมายเหตุ: สำหรับการตัดมุมเอียง จะได้ความลึกการตัดน้อยกว่าค่าที่แสดงบนมาตราส่วนความลึกการตัด (20)

##

เครื่องหมายตัด (12) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัด

เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำ ให้จับเลื่อยวงเดือนเข้าหาชิ้นงานดังแสดงในภาพ ทางที่ดีที่สุดควรฝึกซ้อมการตัดก่อน