# Tehnički podaci

Ručna kružna testera |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nominalni napon | V | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 5000
Maksimalna dubina rezanja
Pri uglu iskošenja od 0° | mm | 57
Pri uglu iskošenja od 45° | mm | 41
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 134 x 280
Prečnik lista testere | mm | 165
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,9
Prihvatni otvor | mm | 20
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0...+35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20...+50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.