# Tekniset tiedot

Käsipyörösaha |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nimellinen jännite | V | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 5 000
Maks. sahaussyvyys
kun jiirikulma on 0° | mm | 57
kun jiirikulma on 45° | mm | 41
Karalukitus |  | ●
Pohjalevyn mitat | mm | 134 x 280
Sahanterän läpimitta | mm | 165
Terärungon maksimipaksuus | mm | 1,8
Terärungon minimipaksuus | mm | 0,9
Asennusreikä | mm | 20
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 3,2–4,3
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 5.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C