# Tehniskie dati

Rokas ripzāģis |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nominālais spriegums | V | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 5000
Maks. zāģēšanas dziļums
pie zāģēšanas leņķa 0° | mm | 57
pie zāģēšanas leņķa 45° | mm | 41
Darbvārpstas fiksators |  | ●
Pamatplāksnes izmēri | mm | 134 x 280
Zāģa asmens diametrs | mm | 165
Maks. zāģa asmens pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,8
Minim. zāģa asmens pamatnes plāksnes biezums | mm | 0,9
Stiprināšanas atvērums | mm | 20
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.