# Tehnični podatki

Ročna krožna žaga |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nazivna napetost | V | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 5000
Najv. globina reza
Pri zajeralnem kotu 0° | mm | 57
Pri zajeralnem kotu 45° | mm | 41
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne plošče | mm | 134 x 280
Premer žaginega lista | mm | 165
Najv. debelina osnovne plošče | mm | 1,8
Najm. debelina osnovne plošče | mm | 0,9
Notranji premer žaginega lista | mm | 20
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.