# ข้อแนะนำในการทำงาน

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

ความกว้างการตัดจะแตกต่างกันไปตามใบเลื่อยที่ใช้

ต้อง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก

เคลื่อน‌เครื่อง‌อย่าง‌‌สม่ำเสมอ‌‌และ‌‌ป้อน‌‌เบาๆ ไป‌‌ใน‌‌ทิศทาง‌ตัด การ‌เคลื่อน‌‌เครื่อง‌‌ไป‌‌ข้างหน้า‌เกิน‌‌กำลัง‌‌จะ‌‌บั่นทอน‌‌อายุ‌‌การ‌ใช้งาน‌‌ของ‌‌เครื่องมือ‌ตัด‌‌และ‌‌อาจ‌‌ทำให้‌เครื่องมือ‌‌ไฟฟ้า‌‌ชำรุด‌‌ได้

ประสิทธิภาพ‌การ‌เลื่อย‌และ‌คุณภาพ‌การตัด‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌สภาพ‌และ‌ลักษณะ‌ฟัน‌ของ‌ใบเลื่อย‌เป็นหลัก ดังนั้น‌ให้ใช้‌เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌คม‌และ‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน‌เท่านั้น

##

หลัก‌การเลือก‌ใบเลื่อย‌ที่‌ถูกต้อง คือ‌ต้อง‌เลือก‌ตาม‌ประเภท‌ของ‌ไม้ คุณภาพ‌ของ‌ไม้ และ‌ต้อง‌ดู‌ว่า‌ต้องการ‌ตัด‌ตาม‌ยาว‌หรือ‌ตาม‌ขวาง

เมื่อ‌ตัด‌ไม้‌จำพวก‌สน‌ตาม‌แนว‌ยาว จะ‌ได้‌เศษไม้‌ขด‌เป็น‌วง‌ยาว

ฝุ่นไม้โอ๊ก และไม้บีช เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อทำงานต้องดูดฝุ่นออกเสมอ

##

แผงกำหนดแนวขนาน (13) ทำให้สามารถตัดเลียบขอบชิ้นงาน และตัดเป็นท่อนยาวในขนาดเท่าๆ กันได้อย่างเที่ยงตรง

##

สำหรับ‌การตัด‌ชิ้นงาน‌ขนาดใหญ่‌หรือ‌ตัด‌ขอบตรง ให้‌หนีบ‌แผ่น‌กระดาน‌หรือ‌ท่อนไม้‌ยาว‌เข้ากับ‌ชิ้นงาน‌เพื่อ‌ใช้‌เป็น‌แผงช่วย‌นำทาง ท่าน‌สามารถ‌เคลื่อน‌แผ่นฐาน‌ของ‌เลื่อย‌วงเดือน‌เลียบ‌ไปตาม‌แผงช่วย‌นำทาง

##

คุณสามารถใช้ตะขอแขวน (30) เครื่องมือไฟฟ้าได้ เช่น เข้ากับตัวนำได้ พับตะขอแขวน (30) เข้าในตำแหน่งที่ต้องการ

- เมื่อแขวนเครื่องมือไฟฟ้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้องกันใบเลื่อยจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

พับตะขอแขวน (30) กลับเข้าที่เมื่อคุณต้องการใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้า