# Punerea în funcţiune

##

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionaţi mai întâi piedica de pornire (2), iar apoi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (1) şi menţineţi-l apăsat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (1).

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, comutatorul de pornire/oprire (1) nu poate fi blocat, ci trebuie să fie menţinut apăsat fără întrerupere în timpul funcţionării ferăstrăului.

##

Lampa (10) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire (1) este apăsat uşor sau complet şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

##

O frână inerţială integrată reduce timpul de funcţionare din inerţie a pânzei de ferăstrău după deconectarea sculei electrice.

##

Acumulatorul litiu-ion este protejat împotriva descărcării profunde prin Electronic Cell Protection (ECP). Când acumulatorul s‑a descărcat, scula electrică este deconectată printr‑un circuit de protecţie: scula electrică nu se mai mişcă.