# Technische Daten

Handkreissäge |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nennspannung | V | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000
max. Schnitttiefe
bei Gehrungswinkel 0° | mm | 57
bei Gehrungswinkel 45° | mm | 41
Spindelarretierung |  | ●
Abmessungen Grundplatte | mm | 134 x 280
Sägeblattdurchmesser | mm | 165
max. Stammblattdicke | mm | 1,8
min. Stammblattdicke | mm | 0,9
Aufnahmebohrung | mm | 20
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah.

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C