# البيانات الفنية

منشار دائري يدوي |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 FC1 2..‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | دقيقة-1 | 5000
عمق القطع الأقصی
مع زاوية شطب مائلة 0° | مم | 57
مع زاوية شطب مائلة 45° | مم | 41
قفل محور الدوران |  | ●
أبعاد صفيحة القاعدة | مم | 134 x ‏280‏
قطر شفرة المنشار | مم | 165
سمك الشفرة الفولاذية الأقصی | مم | 1,8
أدنى سمك للشفرة الفولاذية | مم | 0,9
ثقب الحضن | مم | 20
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014B) | كجم | 3,2 – 4,3‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎ ‏≥ 4,0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎ ‏≥ 4,0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 5.0Ah.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م