# Tekniske data

Håndrundsav |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nominel spænding | V | 18
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5000
Maks. snitdybde
ved geringsvinkel 0° | mm | 57
ved geringsvinkel 45° | mm | 41
Spindellås |  | ●
Dimensioner grundplade | mm | 134 x 280
Savklingediameter | mm | 165
Maks. savklingetykkelse | mm | 1,8
Min. savklingetykkelse | mm | 0,9
Holdeboring | mm | 20
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.