# Dane techniczne

Ręczna pilarka tarczowa |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 5000
Maks. głębokość cięcia
dla kąta 0° | mm | 57
dla kąta 45° | mm | 41
Blokada wrzeciona |  | ●
Wymiary podstawy | mm | 134 x 280
Średnica tarczy | mm | 165
Maks. grubość korpusu tarczy | mm | 1,8
Min. grubość korpusu tarczy | mm | 0,9
Średnica otworu mocującego tarczy | mm | 20
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2–4,3
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥4,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.