# Nasazení/výměna pilového kotouče

- Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.

- V žádném případě nepoužívejte jako nasazovací nástroj brusné kotouče.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí.

##

Přehled doporučených pilových kotoučů naleznete na konci tohoto návodu.

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (4) a držte ho stisknuté.

- Aretační tlačítko vřetena (4) ovládejte, jen když je vřeteno pily zastavené. Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

- Klíčem na vnitřní šestihran (27) vyšroubujte upínací šroub (26) ve směru ➊.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (14) a pevně ho přidržte.

- Sejměte z vřetena pily (22) upínací přírubu (25) a pilový kotouč (24).

##

Pro výměnu nástroje položte elektrické nářadí nejlépe na čelní stranu krytu motoru.

- Vyčistěte pilový kotouč (24) a všechny montované upínací díly.

- Otočte zpět kyvný ochranný kryt (14) a pevně ho přidržte.

- Nasaďte pilový kotouč (24) na unášecí přírubu (23). Směr záběru zubů (směr šipky na pilovém kotouči) a šipka směru otáčení na kyvném ochranném krytu (14) musí souhlasit.

- Nasaďte upínací přírubu (25) a našroubujte upínací šroub (26) ve směru ➋. Dbejte na správnou polohu unášecí příruby (23) a upínací příruby (25).

- Stiskněte aretační tlačítko vřetena (4) a držte ho stisknuté.

- Klíčem na vnitřní šestihran (27) utáhněte upínací šroub (26) ve směru ➋. Utahovací moment má být 6–9 Nm, což odpovídá ručnímu utažení plus ¼ otáčky.