# Műszaki adatok

Kézi körfűrész |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Névleges feszültség | V | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc–1 | 5000
Vágási mélység
0° sarkalószög esetén | mm | 57
45° sarkalószög esetén | mm | 41
Tengely reteszelés |  | ●
Az alaplap méretei | mm | 134 x 280
Fűrészlap átmérő | mm | 165
Max. fűrészlapmag vastagság | mm | 1,8
Min. törzslapvastagság | mm | 0,9
Befogófurat | mm | 20
Súly az EPTA-Procedure 01:2014 (01:2014 EPTA-eljárás) szerintB) | kg | 3,2 – 4,3
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Aó ProCORE18V... ≥ 4,0 Aó
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény