# Sätt i/byta ut cirkelsågklinga

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Om sågklingan berörs finns risk för personskada.

- Använd aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de parametrar som anges i denna instruktionsbok och som stämmer överens med de parametrar som anges på elverktyget.

##

En översikt över rekommenderade sågblad hittar du i slutet av denna bruksanvisning.

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.

- Aktivera endast spindellåsknappen (4) när sågspindeln står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.

- Använd insexnyckeln (27) och skruva ut spännskruven (26) i vridriktningen ➊.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (14) och håll fast den.

- Ta av spännflänsen (25) och sågbladet (24) från sågspindeln (22).

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Rengör sågbladet (24) och alla spänndelar som ska monteras.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (14) och håll fast den.

- Sätt sågbladet (24) på fästflänsen (23). Tändernas sågriktning (pilens riktning på sågbladet) och rotationsriktningspilen på pendelskyddskåpan (14) ska stämma överens.

- Sätt på spännflänsen (25) och skruva in spännskruven (26) i rotationsriktningen ➋. Se till att fästflänsen (23) och spännflänsen (25) är monterade i rätt position.

- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.

- Använd insexnyckeln (27) för att dra åt spännskruven (26) i rotationsriktningen ➋. Åtdragningsmomentet ska vara 6–9 Nm, det, motsvarar åtdragning för hand plus ¼ varv.