# Mise en marche

##

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour démarrer l'outil électroportatif, actionnez d’abord l'interrupteur de déverrouillage (2) et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1) en le maintenant enfoncé.

Pour arrêter l'outil électroportatif, l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (1), qui doit rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.

##

La LED (10) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (1) est actionné. Elle permet d’éclairer la zone de travail lorsque la luminosité est mauvaise.

##

Un frein d’arrêt immédiat intégré réduit le temps d’immobilisation de la lame de scie après l’arrêt de l’outil électroportatif.

##

L’accu Lithium-Ion est protégé contre le risque de décharge complète par l’électronique de protection des cellules (ECP). Lorsque l’accu est déchargé, un circuit de protection arrête automatiquement l’outil électroportatif : l’accessoire de travail s’immobilise.