# Teknik veriler

Daire testere |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Anma gerilimi | V | 18
Boştaki devir sayısıA) | darbe/dak | 5000
Maks. kesme derinliği
0° gönye açısında | mm | 57
45° gönye açısında | mm | 41
Mil kilidi |  | ●
Taban levhası ölçüleri | mm | 134 x 280
Testere bıçağı çapı | mm | 165
Maks. bıçak kalınlığı | mm | 1,8
Min. bıçak kalınlığı | mm | 0,9
Bağlama deliği | mm | 20
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlıkB) | kg | 3,2 – 4,3
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | -20...+50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 5.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans