# Tipos de funcionamento

##

- Adaptar a profundidade de corte à espessura da peça. Menos do que uma completa altura de dente deve estar visível sob a peça a ser trabalhada.

Liberar a alavanca de aperto (7). Para uma profundidade de corte mais pequena, afastar a serra da placa base (15), para uma profundidade de corte maior pressionar a serra em direção à placa base (15). Ajustar a medida desejada na escala de profundidade de corte. Apertar novamente a alavanca de aperto (7).

A força de aperto do alavanca de aperto (7) pode ser reajustada. Para isso, desapertar a alavanca de aperto (7) e voltar a apertar a alavanca deslocada em pelo menos 30° para a esquerda.

##

Colocar preferencialmente a ferramenta elétrica no lado frontal da tampa de proteção (17).

Solte a alavanca de aperto para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria (9). Deslocar lateralmente o disco de serra. Ajustar a medida desejada na escala (8). Apertar novamente a alavanca de aperto (9).

Nota: Nos cortes de meia-esquadria, a profundidade de corte é inferior ao valor indicado na escala de profundidade de corte (20).

##

A marcação de corte (12) indica a posição do disco de serra no corte em ângulo reto.

Para um corte exato, deverá colocar o disco de serra sobre a peça, como indicado na figura. Executar, de preferência, um corte de ensaio.