# Tehnilised andmed

Käsiketassaag |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nimipinge | V | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 5000
Max lõikesügavus
kaldenurga 0° korral | mm | 57
kaldenurga 45° korral | mm | 41
Spindlilukustus |  | ●
Alusplaadi mõõtmed | mm | 134 x 280
Saeketta läbimõõt | mm | 165
Saeketta max paksus | mm | 1,8
Saeketta min paksus | mm | 0,9
Siseava läbimõõt | mm | 20
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 3,2 – 4,3
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.