# Dados técnicos

Serra circular manual |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tensão nominal | V | 18
Número de rotações em vazioA) | r.p.m. | 5000
Máx. profundidade de corte
no ângulo de meia-esquadria 0° | mm | 57
no ângulo de meia-esquadria 45° | mm | 41
Bloqueio do veio |  | ●
Dimensões placa de base | mm | 134 x 280
Diâmetro do disco de serra | mm | 165
Máx. espessura da base do disco | mm | 1,8
Mín. espessura da base do disco | mm | 0,9
Furo central | mm | 20
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | -20...+50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C