# Смяна на междинната подложка (вж. фиг. A)

При употреба на мекия шлифоващ диск (стандартен обем на доставка) винаги трябва да се използва междинна подложка (14).

За сваляне на междинната подложка (14) я повдигнете странично и я изтеглете от шлифоващия диск (16).

Преди да поставите нова междинна подложка, отстранете мръсотията и праха от шлифоващия диск (16), напр. с четка.

Повърхността на шлифоващия диск (16) се състои от залепваща повърхност, за да може да закрепите бързо и лесно междинната подложка.

Натиснете междинната подложка (14) от долната страна на шлифоващия диск (16).

За осигуряване на оптимална степен на прахоулавяне внимавайте щанцованите отвори на междинната подложка (14) да съвпадат с отворите в шлифоващия диск (16).